Samenvatting Warmteprogramma (2025-2035)
· De Gemeente Molenlanden werkt toe naar een gebouwde omgeving die zonder aardgas wordt verwarmd, voor 2050.
· Het Warmteprogramma beschrijft hoe we dat samen met inwoners , ondernemers en partners willen bereiken
· Het programma is opgesteld in nauwe samenwerking met woningcorporaties (Kleurrijk Wonen, Lek & Waard Wonen en Tablis Wonen), netbeheerder Stedin, advbiesbureau De Warmte TransitieMakers en dorpsinitiatieven. 
Dorpsplan
· Molenlanden kiest voor een dorpsgerichte aanpak.
· Inwoners denken en beslissen mee over alternatieve warmte-oplossingen en de route naar een aardgasvrije toekomst.
· Deze keuzes worden vastgelegd in Dorpsplannen.
· De Gemeente ondersteunt lokale initiatieven en stemt haar rol af op de behoeften per kern, van faciliterend tot leidend
· Zo ontstaan plannen en oplossingen die passen bij de lokale situatie en het tempo van de gemeenschap.
· In een dorpsplan (of stadsplan) wordt beschreven welke warmteoplossingen het meest geschikt zijn voor de kern. 
· Een dorpsplan moet aan de volgende criteria voldoen:
· Uitgangspunten
· Focus op volledige afbouw aardgasverbruik
· Een of meerdere alternatieve warmteoplossingen concreet beschrijven op haalbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en draagvlak
· Beschrijving van wat dorpsgenoten /lokale bedrijven kunnen doen om overstap te maken
Warmteoplossingen voor aardgasvrij wonen of werken
· Zonder aardgas verwarmen en koken
· Nodig is beter isolatie, ventilatie en electrisch koken.
Drie duurzame opties voor verwarming
1. Individueel	
· Lucht-water warmtepomp. Individuele lucht-water warmtepompen blijken vaak de voordeligste oplossing. Maar ook haalbaarheid, draagvlak en impact op de woningen wegen mee. 
· Bodemwarmtepomp
· PVT panelen
2. Collectief
· Warmtenetten met water uit water, zon of lucht
3. Alternatieve gassen
· Groen gas of biogas. In samenwerking met boeren worden de mogelijkheden lokaal verkent. 
Uitvoering
· Dorpsinitiatieven in Bleskensgraaf, Giessenburg, Groot-Ammers en binnenkort ook Molenaarsgraaf
· Verkenning van collectieve warmteoplossingen (warmtenetten)met WBV Kleurrijk Wonen
· Onderzoek gemeente in Nieuw-Lekkerland
Ambitie gemeente Molenlanden
· Van de bestaande bouw 20% aardgasvrij maken, voor 2030
· Vermindering van aardgasverbruik door isolatie van bestaande woningen
Potentiële besparing van energie met 13,5% in woningen, voor 2035
· Voor iedere kern samen met inwoners een dorpsplan opstellen voor 2040, waarvan 7 voor 2030
Samenwerking met Lek & Waard Wonen
· Door te faciliteren en stimuleren streeft de gemeente Molenlanden naar samenwerking met de woningbouwcorporaties om verduurzaming van sociale huurwoningen te realiseren. Zij zijn daarin verantwoordelijk en volgen de landelijke prestatieafspraken.

Wat betekent dit voor inwoners
· Oplossingen zijn in te delen in 3 groepen: Individuele oplossingen, warmte netten en duurzame gassen. Het hangt o.a. van het type woning en type buurt af, welke oplossing het meest geschikt is.
· Bij de uitvoering wordt ook gekeken naar de beschikbare capaciteit van de infrastructuur en/of het aanpassen daarvan.
· Bij alle oplossingen is warm tapwater een aandachtspunt
Individueel/All-Electric oplossing(nieuwbouw, goed geïsoleerde bestaande boiuw)
· Elke woning een eigen warmtevoorziening. De meeste gebruiken daarvoor elektriciteit
· Ze leveren lage temperatuur warmte
· Varianten:	
· Lucht-warmtepomp. Warmte uit buitenlucht halen. Gebruikt elektriciteit. Warmte op lage temperatuur d.w.z. woning goed isoleren. Ook hoge temperatuur warmtepompen mogelijk. 
· Hybride warmtepomp. Een warmtepomp die in combinatie met een CV ketel wordt ingezet. Dit is dus geen aardgasvrije oplossing maar een tussenstap op weg naar. Deze hybride pomp kan eventueel ook toegepast worden in combinatie met een duurzaam gas.  Zoals biogas. 
· Warmtepomp met zonnewarmte
De warmte wordt gewonnen met zonnecollectoren op het dak. Er bestaan gecombineerde panelen die zowel elektriciteit als warmte leveren (PVT panelen). Deze worden dan gecombineerd met een warmtepomp. De warmte van de panelen wordt omgezet met een warmtepomp naar bruikbare warmte in de woning. De PVT panelen produceren ook elektriciteit
· Bodemwarmtepomp en Warmte-koudeopslag (WKO) De bodem heeft een constante temperatuur. In de zomer kan koude en in winter warmte gewonnen worden. Er bestaan individuele  en collectieve vormen van bodemenergie, in zowel open als gesloten systemen. WKO is in te zetten in combinatie met andere warmtebronnen zoals zonnewarmte, droge koelers of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Niet in Nieuw-Lekkerland , Kinderdijk en ten oosten van Waal
· Infraroodpanelen
Infraroodpanelen maken stralingswarmte. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, wordt niet alle lucht in de ruimte verwarmd., maar alleen die plekken waar mensen zijn. Ze gebruiken aanzienlijk meer elektriciteit dan een warmtepomp

· Thermische energie 
Thermische energie uit oppervlakte water. In Molenlanden is veel oppervlaktewater. Het gebeurd met een warmtewisselaar. Deze techniek kan geschikt zijn voor individuele of klein collectieve toepassing. Maar is vrij duur. Het kan nog niet echt concurreren met andere individuele technieken. Ook de ecologische effecten zijn nog onbekend.

Collectieve oplossingen
Warmtenet oplossing(appartementen, flats, portiekwoningen, rijtjeswoningen dichtbebouwd)
· Leidingen met warm water van warmtebron naar woningen 
· Diverse warmtebronnen nodig en warmtenetten op verschillende temperaturen
· Er zijn bronnen warmtenet:
· Aardwarmte
· Warmte uit oppervlakte water/Aquathermie
Dit is de meest gekozen techniek voor de doorrekening van collectieve warmteoplossingen (warmtenet). De potentie van aquathermie verschilt per locatie. 
Zo heeft de Lek (meerder kernen) veel meer potentie dan de vraag. 
· Warmte uit riool/riothermie
De RWZI van Groot-Ammers ligt te ver van de bebouwing om kosteneffectief gebruikt te kunnen worden
· Restwarmte
In Molenlanden zijn een aantal bedrijven met potentiële restwarmte. Door verduurzaming en intern hergebruik of het zich niet willen vastleggen op de LT, is de warmte niet altijd beschikbaar voor de gebouwde omgeving.
· Zonnewarmte
· Via zonnevelden of zonnecollectoren op het dak is warmte te winnen. De theoretische potentie hiervoor is hoog, maar het vraagt veel ruimte. Voorkeur voor plaatsing op daken. 
· Biomassa
Duurzaam gas
· Groen gas of biogas. Gemaakt uit GFT afval, mest of reststromen uit de landbouw
· Groen gas is slechts beperkt beschikbaar

